192.168.1.0/24 255.255.255.0

55 gép: 32-6=26 255-64=191+1=192

Network: 192.168.1.1 255.255.255.192

Első IP cím: 192.168.1.2 255.255.255.192

Utolsó IP cím: 192.168.1.61 255.255.255.192

Broadcast: 192.168.1.62 255.255.255.192

26 gép: 32-5=27 255-32=223+1=224

Network: 192.168.1.63 255.255.255.224

Első IP cím: 192.168.1.64 255.255.255.224

Utolsó IP cím: 192.168.1.93 255.255.255.224

Broadcast: 192.168.1.94 255.255.255.224

20 gép: 32-5=27 255-32=223+1=224

Network: 192.168.1.95 255.255.255.224

Első IP cím: 192.168.1.96 255.255.255.224

Utolsó IP cím: 192.168.1.125 255.255.255.224

Broadcast: 192.168.1.126 255.255.255.224

12 gép: 32-4=28 255-16=239+1=240

Network: 192.168.1.127 255.255.255.240

Első IP cím: 192.168.1.128 255.255.255.240

Utolsó IP cím: 192.168.1.141 255.255.255.240

Broadcast: 192.168.1.142 255.255.255.240

10 gép: 32 255-16=239+1=240

Network: 192.168.1.143 255.255.255.240

Első IP cím: 192.168.1.144 255.255.255.240

Utolsó IP cím: 192.168.1.157 255.255.255.240

Broadcast: 192.168.1.158 255.255.255.240